## **EC-4-HG PISO HD (PREMIUM)**

Estufa Coriat® EC-4-HG Piso HD

Quemadores Abiertos

• 4 Quemadores abiertos octagonales con tapa desmontable en hierro fundido de 29,000 Btu/h c/u.

• 2 Parrillas superiores en hierro fundido montadas sobre cubierta semi-sellada A.Inox. 304.

• 4 Pilotos individuales A.Inox. con cabeza roscable tipo hongo.

• 4 Válvulas de ajuste flama piloto importadas, certificadas CSA uso comercial.

• 4 Válvulas de gas importadas, certificadas CSA uso comercial.

• 1 Charola para captar escurrimientos bajo las parrillas.

Horno

• 1 Horno grande con medida interior de: frente: 0.660 m, fondo: 0.590 m, altura: 0.420 m.

• 2 Parrillas niqueladas.

• 1 Termostato con válvula de seguridad integrada, rango de 100 a 300°C (212 a 572°F), certificado CSA uso comercial.

• 1 Quemador tubular A.Inox. de 26,000 Btu/h.

• 1 Puerta sólida con empaque perimetral para cierre hermético.

• 1 Compartimento con capacidad para 5 charolas de 0.650 m x 0.500 m.

• 1 Piso de horno desmontable para mejor limpieza.

Características Generales

• 1 Respaldo bajo de 0.090 m de altura.

• 5 Perillas zinc con aislamiento térmico en silicón rojo.

• 4 Patas tubulares niveladoras A.Inox.

• Medidas exteriores totales, sin empaque: frente: 0.880 m, fondo: 0.810 m, altura: 1.060 - 1.090 m, altura de trabajo: 0.950 - 0.980 m.

• Peso sin empaque: 150 kg.

• Incluye kit de espreas para conversión de gas GLP a GN.