## **EC-6-H-GRILL PISO MASTER (PREMIUM)**

Estufa Coriat® EC-6-H-Grill Piso Máster

Plancha

• 1 Plancha cold rolled steel 3/4" de espesor, área útil de: frente: 0.576 m, fondo: 0.560 m.

• 1 Gratinador de 0.540 m de frente.

• 2 Quemadores en "U" A.Inox. de 21,000 Btu/h c/u.

• 2 Pilotos individuales A.Inox.

• 2 Válvulas de ajuste flama piloto importadas, certificadas CSA uso comercial.

• 2 Válvulas de gas importadas, certificadas CSA uso comercial.

• 1 Charola para captar escurrimientos del gratinador.

• 1 Charola para recolección de grasa.

Quemadores abiertos

• 6 Quemadores octagonales sólidos en hierro fundido de 24,000 Btu/h c/u.

• 3 Parrillas superiores en hierro fundido montadas sobre cubierta semi-sellada A.Inox. 304.

• 6 Pilotos individuales A.Inox. con cabeza roscable tipo hongo en las parrillas.

• 6 Válvulas de ajuste flama piloto importadas, certificadas CSA uso comercial en las parrillas.

• 6 Válvulas de gas importadas, certificadas CSA uso comercial en las parrillas.

• 1 Charola para captar escurrimientos bajo las parrillas.

Horno



• 1 Horno grande con medida interior de: frente: 0.660 m, fondo: 0.590 m, altura: 0.420 m.

• 2 Parrillas niqueladas.

• 1 Termostato con válvula de seguridad integrada, rango de 100 a 300°C (212 a 572°F), certificado CSA uso comercial.

• 1 Quemador tubular A.Inox. de 26,000 Btu/h.

• 1 Puerta sólida con empaque perimetral para cierre hermético.

• 1 Compartimento con capacidad para 5 charolas de 0.650 m x 0.500 m.

• 1 Piso de horno desmontable para mejor limpieza.

Características Generales

• 1 Respaldo bajo de 0.090 m de altura.

• 9 Perillas zinc con aislamiento térmico en silicón rojo.

• 1 Compartimento con puerta bajo la plancha.

• 4 Patas tubulares niveladoras A.Inox.

• Medidas exteriores totales, sin empaque: frente: 1.460 m, fondo: 0.810 m, altura: 1.060 - 1.090 m, altura de trabajo: 0.950 - 0.980 m.

• Peso sin empaque: 274 kg.

• Incluye kit de espreas para conversión de gas GLP a GN.